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沁县行政审批服务管理局
关于沁县全煤矸石制烧多孔砖项目环境影响
报告表的批复
 
沁县鑫创节能科技有限公司：		
你单位报送的《关于沁县全煤矸石制烧多孔砖项目环境影响报告表的报批申请》，由山西晋环科源环境资源科技有限公司编制的《沁县全煤矸石制烧多孔砖项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理有关规定，经研究，现批复如下：
一、项目概况
沁县全煤矸石制烧多孔砖项目（项目代码：2607-140430-89-05-474299），位于山西省长治市沁县新店镇新店村。本项目为新建项目，主要建设内容为年产1.2亿块烧结多孔砖。项目总投资11600万元，其中环保投资383.5万元。
项目必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，有效控制不利环境影响，在此前提下，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质，规模，地点和拟采取的环境保护措施。
2、 项目建设与运行过程中，必须对照《报告表》中逐一落实各项环境保护对策措施，并重点做好以下工作：
（1） 加强大气污染防治措施
严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，施工工地百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，出入车辆百分百冲洗，施工场地路面百分百硬化，工地百分百湿法作业，运输车辆百分百密闭。施工期间工地不能现场搅拌混凝土及进行砂浆拌和。施工机械和运输车辆尾气应达标排放。
运营期间，厂房顶部配套建设覆盖全场的喷淋洒水装置及移动式雾炮机；砖瓦生产过程中原料破碎筛分、石灰加料筒仓等对应排放口主要采用脉冲布袋除尘器；隧道窑烟气主要采用“低氮燃烧+SNCR脱硝+石灰石膏法除硫+湿电除尘”对隧道窑烟气进行尾气治理；无组织排放颗粒物，应采用原料控制、燃料控制、制备与成型过程控制、厂区道路控制等措施。
（2） 认真落实废水污染防治措施
施工期生产废水由施工现场设临时沉淀池收集后回用。生活污水不外排。
运营期生产废水经脱硫塔循环池沉淀处理后循环使用。生活污水经一体化地埋式污水处理装置处理。
（3） 加强噪声污染防治措施
合理安排施工时间、施工阶段和工程进度，以最大限度地减少对环境、居民的影响。使用低噪声机械设备，并及时维修保养。防止高噪声设备同时进行施工。由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并竖立公告牌向新店镇居民说明情况。
运营期，选用高效低噪声性能设备，采用室内布置、基础减振、厂房隔声、设置隔声屏障等降噪措施。
（4） 严格落实固废污染防治措施
施工期间产生的废材料等，由施工队妥善处理，及时清运；对于可回收利用的建筑材料外售废品回收公司，不可回收建筑垃圾送至环卫部门指定地点统一处理。生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。
运营期，一般工业固废，暂存于原料库回用于生产；危险废物，暂存于危废暂存点，定期由有资质单位处置。
（5） 加强社会环境防范措施
施工时要减少对社会生活环境的影响。在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间等，敬请公众谅解由施工带来的不便，并在告示上注明联系人、投诉热线等。
（6） 严格落实地下水及土壤污染防治措施
重点防渗区采用防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10-12cm/s，地面加覆0.5mm厚环氧树脂膜。一般防渗区采取混凝土硬化，防渗层位至少1.5m厚的粘土层，可保证K≤1×10-7cm/s。简单防渗区利用一般混凝土硬化。
（七）环境风险防范措施
按要求做好突发事故环境风险应急预案，并报当地环保部门备案，落实各项环境风险防范和处置措施；建立完善的安全管理制度等，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。
（八）按照相关法律法规，依法办理其他相关手续，未经批准，不得开工建设。
三、本批复内容以《报告表》为依据，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。
四、项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体
工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、长治市生态环境局沁县分局负责该项目的环境保护现场监督检查和监督管理工作。
六、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的
环评文件送至长治市生态环境局沁县分局，并按规定接受各级环
境保护行政主管部门的日常监督检查。


                            沁县行政审批服务管理局
                            2026年9月24日
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